一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加   2022年合肥幼教集团光明之家幼儿园暑期维修改造工程  项目的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人(被授权人)签字或盖章：
职务：
单位名称(盖章)：
地址：
日期：
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	二、报价单

	项目名称
	2022年合肥幼教集团光明之家幼儿园暑期维修改造工程项目

	客户名称
	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	操场南侧区域改造
	(1)操场南侧绿化带，总长约50m，宽约1.2m，现计划将绿化带向北拓宽1m。将设计范围内塑胶铲除(约50㎡)，保留地面硬化。将现有路牙石拆除后，沿拓宽后的绿化带北侧边缘使用水泥砂浆重新铺贴路牙石(100*15*15cm)，总长约50m。铲除塑胶后的地面采用掺5%防水剂的1:2水泥砂浆调整坡度，由北向南作有组织排水。
(2)拆除原防腐木升旗台(约2*1.2m)，采用强度M7.5水泥砂浆和强度不小于MU10的黏土实心砖砌筑新升旗台，长约2m，宽约2.2m，高约0.26m，升旗台北侧设置两级台阶，台阶高约13cm，宽约40cm，表面铺贴灰色防滑大理石，约6.5㎡，台阶四角应做成圆弧形，旗台做法要考虑地基和基础，两匹砖之间铺设C6@250x250钢筋网片，钢筋网片与旗杆焊接连接。
(3)根据现场情况，均匀设置并向下开挖8个树坑(0.8*0.8*0.6m)，用于移栽沙水区改造中需要移栽的树木。
(4)在原路牙石拆除后遗留的基坑内预埋DN50ppr保温管，总长约60m，东西两侧分别就近接入水源，并等距布置不少于4个出水口用于灌溉，安装全铜阀门2个，铜芯水龙头4个。
(5)回填素土，回填高度与路牙石顶面高度一致，约16m³。铺贴优质天然草皮，面积约55㎡。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	2
	沙水区改造
	(1)树木移栽：按园方要求，将场地内8棵树(直径5~8cm)移栽至操场南侧区域，因移栽导致树木死亡的需补植同种同规格树木。
(2)大型玩具拆装：场地附近有一套大型玩具(5*5*3m)，为避免影响施工，须拆除，然后根据园方指定位置按原安装方式重新安装，确保牢固。
(3)修建沙池：现有沙池约5㎡，扩大沙池面积后，新沙池呈月牙形，面积约35㎡。根据园方具体要求划定新沙池范围，拆除部分原沙池壁(长约1.5m)，将原沙池内黄沙清理干净外运(约2m³)。然后向下开挖约50cm，面积约30㎡。沙池底地基20cm深度范围分层压实(压实系数不小于0.94)，使用C25混凝土浇筑10cm厚基础底板，内配钢筋C8@200双层双向。采用强度M7.5水泥砂浆和强度不小于MU10的黏土实心砖砌筑沙池壁，沙池壁表面采用掺5%防水剂的1:2水泥砂浆粉刷平整，厚度不小于30mm，总长约30m，高0.5m，宽0.24m。池壁预留排水口并就近接入园区内排水系统，排水口须安装滤网，确保池内砂子不进入排水管道。沙池内回填40~70目天然细河沙，含泥量＜1%，共约17m³。
(4)沙池围边：沿沙池壁顶面修建，铺设宽0.3m、厚20mm的塑木拼接地板，面积约15㎡。完成面不得存在尖角、刺突等情况，阴阳角倒圆角处理。颜色由园方指定。 
(5)将场地内戏水渠拆除(长约30m，宽约0.4m，深约0.5m)，回填素土。将灌木丛移除，面积约10㎡。在裸露土体上铺贴优质天然草皮，面积约25㎡。
(6)修建水池：根据园方具体要求划定水池范围，水池呈椭圆形，面积约15㎡。铲除塑胶并破除硬化地面约8㎡，拆除路牙石约4m。开挖水池范围表层土至地面以下70cm，清理植物根系和建筑垃圾等，池底地基20cm深度范围分层压实(压实系数大于94%)，铺设5cm厚级配良好的砂石垫层。预埋进出水管道及阀门，埋地进水管接入长度约5m，采用DN30ppr保温管，安装全铜阀门一个，安装全铜水龙头六个(间距0.5m)。下水接入长度约3m，采用De110PVC管。池底与池壁现浇15cm厚C25混凝土(内掺3%防水剂)，配筋为C8@150双层双向，再用1：2防水水泥砂浆(内掺3%防水剂)抹面20mm厚。做48h闭水试验，确保无渗漏。(7)水池围边：沿水池池壁顶面铺贴鹅卵石围边，宽约30cm，面积约5㎡。鹅卵石粒径为1~3cm，无棱、尖锐角，卵石完整率大于95%。做法为：先铺1:3水泥砂浆，砂浆厚度按鹅卵石厚度的3/4左右，抹平。然后铺贴天然鹅卵石(款式由园方指定)，安装时须将鹅卵石的2/3左右厚度插入水泥砂浆，鹅卵石之间净距离约20mm且不大于卵石粒径，同时需保证鹅卵石表面顶标高位于同一水平面。沿鹅卵石围边向外侧延伸30cm，范围内地基掺石灰拌和成150mm厚三七土并分层压实，浇筑50mm厚素混凝土找平，再铺设宽0.3m、厚20mm的塑木拼接地板，面积约6㎡，板顶标高与相邻鹅卵石围边相同。完成面不得存在尖角、刺突等情况，阴阳角倒圆角处理。颜色由园方指定。
(8) 按园方指定位置和款式，安装以下设施：安装一个石质洗手池(0.4*0.4*0.8m)，配铜芯水龙头，就近接入上下水。安装一个铸铁手动压水井。安装仿真茅草遮阳伞(铝合金骨架，伞盖直径≥3m)2个。安装4块天然景观石，长约40~70cm，宽约20~40cm，高约30~50cm，整体无棱角。安装2座拱桥，樟子松防腐木材质，长1m*宽0.6m*护栏高0.8m，立柱不少于6根、截面不小于7*7cm，栏杆和桥面板厚度不小于2cm，确保拱桥牢固、符合幼儿活动安全。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	3
	园西侧户外区域改造
	(1)园西侧户外区域现有散水坡，总长约30m，宽约0.8m。拆除散水坡与草地之间的路牙石，利用拆除后的路牙石在散水坡上按园方指定位置砌筑两个弧形泥巴池，单个泥巴池面积约1.5㎡，池壁高0.5m，四周均需要做池壁，西侧池壁底部预留排水口，池壁和池底用1：2防水水泥砂浆(内掺3%防水剂)抹面20mm厚做防水处理。采用DN30ppr保温管，沿墙面布置高约0.6m，就近接入水源(接入长度约5m)，安装全铜阀门一个，在两座泥巴池内分别安装全铜水龙头各一个。
[bookmark: _GoBack](2)除泥巴池外的散水坡和拆除路牙石后的区域回填15cm厚素土，然后铺贴优质天然草皮，面积约21㎡。
	
	1
	XX
	XXXX
	

	合计
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为                 ，有效期限  30  天。
2.本项目质保期按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。





三、证照复印件(营业执照、税务登记证或提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供)：




















四、诚信履约承诺函

合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园：
我单位已熟知  2022年合肥幼教集团光明之家幼儿园暑期维修改造工程  项目的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中标，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位(盖章)：
时间：


五、工程专业资质证书、安全生产许可证：

