一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         （注册地址）的        （公司名称）的         （被授权人的姓名、身份证号码、职务）为本单位的合法代理人，就参加   2022年合肥幼教集团包河欣星幼儿园暑期维修改造工程  项目的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人（被授权人）签字或盖章：
职务：
单位名称（盖章）：
地址：
日期：
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	二、报价单

	项目名称
	2022年合肥幼教集团包河欣星幼儿园暑期维修改造工程项目

	客户名称
	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	玻璃走廊防水
改造
	(1)园内西北侧铝合金玻璃走廊区域，长约10m，宽约1.8m。先对施工现场及周边环境进行保护，保护面积约50㎡。搭建三层脚手架施工。然后将铝合金玻璃窗户四周结构胶和因漏水造成的外墙破损部分(约60㎡)拆除至基层，并清理干净，用掺3%防水剂和膨胀剂的水泥砂浆修补找平。 
(2)玻璃窗户填充发泡胶(防火不燃)，待完全干后，使用幕墙结构胶涂至孔隙处，确保封闭严实，总长约130m。采用优质聚氨酯防水材料和高强度聚酯布滚涂在窗户四周及滴水檐，完成后按规范要求进行淋水试验，确保无渗漏。
(3)修复破损外墙面，使用优质环保腻子粉批刮2遍，再用纯白环保户外防水乳胶漆滚涂3遍，总面积约60㎡。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	2
	美工室改造
	(1)做好现场保护后，拆除现有洗手台(约2*0.4*1m)。采用1:2水泥砂浆和黏土实心砖重新砌筑洗手池(约2.2*0.45*0.5m)，洗手池表面采用白水泥铺贴马赛克瓷砖，并填缝，马赛克瓷砖颜色款式由园方指定。接入上水管，采用DN30mmPPR管，接入长度约5m。在洗手池范围内等距安装4个铜芯水龙头。疏通现有堵塞下水管道，采用De50mmPVC管将洗手池排水接入现有下水管道。
(2)安装10盏直径7.5cm射灯，采用2.5mm2铜芯电线和套管接入电路，安装具体位置由园方指定。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	3
	沙水区改造
	(1)现有沙池约20㎡，计划将沙池扩大至40㎡。根据园方要求，划定沙池扩建范围。将扩建范围场地内塑胶和硬化地面(约20㎡)拆除，开挖扩建范围内表层土至地面以下50cm处，土方外运，沙池底地基20cm深度范围分层压实(压实系数不小于0.94)，使用C25混凝土浇筑10cm厚基础底板，内配钢筋C8@200双层双向。采用强度M7.5水泥砂浆和强度不小于MU10的黏土实心砖砌筑沙池壁，沙池壁表面采用掺5%防水剂的1:2水泥砂浆粉刷平整，厚度不小于30mm，总长约18m，高0.5m，宽0.24m。池壁预留排水口并就近接入园区内排水系统，排水口须架设滤网，确保池内砂子不进入排水管道。将原沙池内板结黄沙清理干净并外运(约8m³)，回填40~70目天然细河沙，含泥量＜1%，约18m³。
[bookmark: _GoBack](2)塑木围边：沿沙池壁顶面修建，铺设宽0.3m、厚20mm的塑木拼接地板，面积约8㎡。完成面不得存在尖角、刺突等情况，阴阳角倒圆角处理。颜色由园方指定。
(3)规划戏水渠范围向下开挖约0.5m，破除现有路面层，清除下层淤泥、腐质土等至持力层。池底地基200mm深度范围分层压实(压实系数≥94%)，铺设50mm厚的级配良好的砂石垫层。戏水渠呈S形走向，总长度约14m。U型渠道设计，上口平均宽度约0.5m、池底深度约0.2m，坡度平缓，上口需与路面齐平，整体无棱角。预埋进出水管道及阀门，埋地进水管为25mmPPR管，接入长度约10m，出水管采用De50mmPVC管，接入长度约5m。池底与池壁现浇100mm厚C25混凝土，配筋为C8@150双层双向(内掺3%防水剂)，再用1：2防水水泥砂浆(内掺3%防水粉)抹面20mm厚。完成后进行闭水试验，确保无渗漏。戏水渠内壁及池底铺贴天然鹅卵石(款式由园方指定)，铺贴鹅卵石时先铺1:3水泥砂浆，砂浆厚度按卵石厚度的3/4左右，然后抹平。安装时须将鹅卵石的2/3左右厚度插入水泥砂浆，鹅卵石间净距约10mm，同时需保证鹅卵石表面保持在一个水平面上。
(4)按园方指定位置和款式，安装以下设施：安装2座落地洗手池，含铜芯水龙头安装以及上下水管安装，单个洗手池尺寸约为0.5*0.5*0.5m；安装2座手动压水井，高约0.6米，304不锈钢材质；安装1个水车（不含水泵），水车直径不小于60cm，宽不小于27cm，樟子松防腐木材质；安装1座拱桥，樟子松防腐木材质，长1m*宽0.6m*护栏高0.8m，立柱不少于6根、截面不小于7*7cm，栏杆和桥面板厚度不小于2cm，确保拱桥牢固、符合幼儿活动安全。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	4
	趴趴洞建造
	(1)位于园西侧围墙边。场地面积约40㎡，将场地范围内绿植按园方指定位置进行移栽，移栽保证成活率不低于95%，因移栽导致的苗木死亡需及时按照原有标准补植。
(2)场地范围内下挖20cm，清理干净建筑垃圾和植物根系等，然后回填素土并分层压实。按园方指定位置制作两个压实土坡，坡高约1m，坡底直径约4m，土坡中预埋直径80cm长约2m成品塑钢管，塑钢管内外承载力均须大于2.0KN/㎡。
(3)场地内铺贴优质天然草皮，面积约40㎡。
(4)按园方指定位置和款式，安装荡桥一组，长约4m，宽约0.4m，高约0.8m，离地约0.2m。采用直径不低于20mm的锦纶绳固定于树干，并使用配件进行安装固定，确保牢固。在两座土坡之间预埋安装平衡木两根，采用长约2m，直径不低于0.2m的樟子松防腐木，离地约0.2m，按要求进行固定，确保牢固。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	5
	户外骑行跑道改造
	(1)场地面积约240㎡。将场地内现有塑料地垫拆除。地面采用水泥砂浆修补平整后，将基层清理干净。
(2)铺贴悬浮地垫，面积约240㎡。地垫规格为300*300*15mm，环保PVC材质，含边条安装等。颜色及拼图方案由园方指定。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	6
	户外器械摆放区改造
	(1)场地长约12m，宽约1.5m，面积约18㎡。平整场地，向下开挖15cm，将底部20cm厚土体制作成三七土后分层压实，浇筑15cm厚C25混凝土，做好养护工作。
(2)制作不锈钢篮筐，数量4个，规格L3m*W1m*H0.5m不锈钢篮筐，采用40*40*3mm不锈钢方管现场焊接，底面及四个侧面方管间距不大于100mm。配置包含顶部及侧面高强度加厚蓝白条纹防水布罩。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	7
	电动车棚改造
	(1)拆除现有棚顶，约23.4㎡，清理干净，螺丝焊点磨除，框架除锈并涂刷防锈漆。加固框架固定螺栓，确保框架安全可靠。
(2)棚顶重新安装8mm厚防紫外线PC耐力板，采用结构胶收缝，颜色由园方指定。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	合计
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为                 ，有效期限  30  天。
2.本项目质保期按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。





三、证照复印件(营业执照、税务登记证或提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供)：




















四、诚信履约承诺函

合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园：
我单位已熟知  2022年合肥幼教集团包河欣星幼儿园暑期维修改造工程  项目的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录（或虽有不良记录，但已超过处理期限），未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中标，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位（盖章）：
时间：


五、工程专业资质证书、安全生产许可证：

