

2023年合肥幼教集团滨水花都幼儿园暑期维修改造项目


报

价

材

料


报价单位：XXXXXX
日期：xxxx年xx月xx日

(一)法人代表授权委托书：

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加  2023年合肥幼教集团滨水花都幼儿园暑期维修改造项目  的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人(被授权人)签字或盖章：
职务：
单位名称(盖章)：
地址：
日期：
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	(二)报价单

	项目名称
	2023年合肥幼教集团滨水花都幼儿园暑期维修改造项目

	采购单位
	合肥幼儿师范教育中心

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	沙池改造
	(1)位于幼儿园南侧，沙池面积约8㎡，池内沙子运送至园方指定位置。
(2)现状沙池池壁及底部破损，凿除池壁顶部贴面瓷砖，混凝土修补找平。
(3)沿沙池壁向外侧延伸0.3m，范围内地基掺石灰拌和成150mm厚三七土并分层压实，浇筑50mm厚素混凝土找平，面层再铺设宽0.5m、厚20mm的塑木拼接地板，总面积约6㎡。完成面不得存在尖角、刺突等情况，阴阳角倒圆角处理。颜色由园方指定。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	2
	水渠修建
	(1)场地现状为绿化带，内部零散分部灌木和乔木。现将灌木移除、乔木修剪后，根据地形进行场地平整，不得损害乔木树干及根系。场地总长约30m，平均宽约3m。平整后的场地自东向西(西至沙池边缘)坡度应在10%~15%范围，沙池边缘东侧至场地西侧坡度应在2%~3%范围。
(2)沿平整绿化带开挖戏水渠，施工完成后渠平均深约0.3m、平均宽约1.5m(含沿宽)、总长约30m。水渠横截面呈梯形，遇树根处设置分流渠(宽度不小于1m)。靠近沙池一侧落差较大处设置跌级不少于3个，跌级高度不大于0.1m，沿口倒圆角处理，防止磕碰。
(3)渠底地基20cm深度范围分层压实(压实系数大于94%)池底与池壁整体浇15cm厚C25混凝土(内掺3%防水剂)，配筋为C8@150双层双向，再用1：2防水水泥砂浆(内掺3%防水剂)抹面20mm厚，阴阳角倒圆角处理。做48h闭水试验，确保无渗漏，沿水池壁向外侧延伸约0.3m，范围内地基掺石灰拌和成150mm厚三七土并分层压实，浇筑100mm厚素混凝土找平。
(4)渠底、壁、沿处点铺鹅卵石，鹅卵石粒径为1~2cm，无棱、尖锐角，卵石完整率大于95%。做法为：在水渠内混凝土初凝前，铺1:3水泥砂浆打底，砂浆厚度按鹅卵石厚度的3/4左右，抹平。然后铺贴天然鹅卵石(款式由园方指定)，安装时须将鹅卵石的2/3左右厚度插入水泥砂浆，鹅卵石之间净距离约20mm且不大于卵石粒径，同时需保证鹅卵石表面顶标高位于同一水平面。
(5)在水渠东侧最高处建造水景墙，水景墙由大型卵石砌筑，高度约1.0m，造型由园所指定，口部就近接入给水点，水景墙紧邻水渠建造，落水处跌级处理。
(6)施工完成后，水渠两侧裸漏地面铺贴草皮。
	m
	30
	XX
	XXXX
	

	3
	水池修建
	(1)根据园方具体要求在沙池两侧建造2个水池，分别为嬉水池和景观池(景观池架设实木水车，具体款式及尺寸由园方指定)，两池之间由上述水渠连接，水池呈椭圆形，面积约3-6㎡/个。
(2)开挖水池范围表层土至地面以下70cm，清理植物根系和建筑垃圾等，池底地基20cm深度范围分层压实(压实系数大于94%)，铺设5cm厚级配良好的砂石垫层。预埋进出水管道及阀门，埋地进水管接入长度约3m，采用DN30ppr保温管(壁厚2.8mm)，安装全铜阀门1个和全铜水龙头2个(水龙头位置、标高由园方指定，固定构建安全可靠)。下水接入长度约3m，采用De110PVC管(壁厚3.2mm)排水口须设置滤网，确保池内泥沙不进入排水管道。
(3)池底与池壁现浇15cm厚C25混凝土(内掺3%防水剂)，配筋为C8@150双层双向，再用1：2防水水泥砂浆(内掺3%防水剂)抹面20mm厚。做48h闭水试验，确保无渗漏。
(4)池底、壁处点铺鹅卵石，鹅卵石粒径为1~2cm，无棱、尖锐角，卵石完整率大于95%。做法为：在水渠内混凝土初凝前，铺1:3水泥砂浆打底，砂浆厚度按鹅卵石厚度的3/4左右，抹平。然后铺贴天然鹅卵石(款式由园方指定)，安装时须将鹅卵石的2/3左右厚度插入水泥砂浆，鹅卵石之间净距离约20mm且不大于卵石粒径，同时需保证鹅卵石表面顶标高位于同一水平面。
(5)沿水池壁向外侧延伸约0.3m，范围内地基掺石灰拌和成150mm厚三七土并分层压实，浇筑50mm厚素混凝土找平，再铺设宽0.5m、厚20mm的塑木拼接地板，面积约6㎡。完成面不得存在尖角、刺突等情况，阴阳角倒圆角处理。颜色由园方指定。
	个
	2
	XX
	XXXX
	

	4
	给排水管道敷设
	[bookmark: _GoBack]水渠、水池北侧敷设给排水管道，给水管道主管采用DN60ppr保温管(可从教室外侧接入)，排水管主管采用De110PVC管(壁厚3.2mm)，就近接入活动场地排水沟。给排水管道长度依据地形要求，管道均采用直埋方式敷设，埋置深度约0.5m。若给水接入点穿活动场地，须进行混凝土路面和塑胶场地恢复，同时避开其它管道井，并做好保护措施，就近接入给水点时应设置阀门和检修井。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	5
	攀爬区场地处理
	(1)位于园内西侧绿化区域，场地面积约100㎡，灌木铲除、乔木修整，按照园方要求设置坡度要求平整，不得损害乔木树干及根系。
(2)北部约20㎡区域，设置3-5个树池，围绕树池四周建造宽度约1m、不少于5种多材质体感小路(具体要求由园方指定)，体感小路具备挡土功能。
(3)南部约80㎡区域，向下开挖150mm，将底部200mm厚土体制作成三七土后分层压实，浇筑150mm厚C25混凝土，配筋C8@150双层双向，每3~4米分别设置纵横向伸缩缝一道，做好养护工作，待混凝土初凝后，用1：3水泥砂浆找平处理。
	㎡
	100
	XX
	XXXX
	

	6
	趴趴洞建造
	趴趴洞位于硬化后的西侧攀爬区场地内。建造面积约16㎡，共2个趴趴洞。具体做法：
(1) 趴趴洞按园方指定位置制作，坡高约1m，坡底直径约4m，坡中预埋直径80cm长约2m成品塑钢管，塑钢管内外承载力均须大于2.0KN/㎡，然后回填级配良好的细石混凝土，混凝土强度为C25，内配C8@150双层双向钢筋网，施工过程中应同步在爬爬洞侧面安装攀爬石，攀爬石数量及颜色样式由园方指定。洞底标高应高于室外地平面，周围排水通畅，有良好排水设施。
(2)趴趴洞安装完成后，所有裸漏地面铺设优质人工草皮，按规范要求搭接铺设，搭接及封口位置用专用胶粘黏密实，不得存在鼓包、撕裂、脱胶、掉皮等质量问题。草皮应采用防火阻燃材料，耐火等级不低于B1级，环保无异味，厚度约25mm，草质为PP(聚丙烯)，底布采用复合网状结构，Z字形走针，PU背胶，材料进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检测报告。
	个
	2
	XX
	XXXX
	

	7
	卫生间门套更换
	幼儿园1-3层班级卫生间及公共卫生间木质门套(共18套)存在起皮、变形、开裂等情况。具体更换要求如下：
(1)拆卸更换门套位置的平开门及安装构件，做好开合方向标记，妥善保管，做好成品保护。
(2)拆除木制门套，更换定制成品不锈钢门套。要求门套材质为304不锈钢，厚度不小于0.7mm，门套内衬为防潮、防腐合成材质，边角无毛刺、收边整齐。
(3)按规范要求安装成品不锈钢门套和原有门扇，安装完毕后须检验门扇的密闭性和门扇开合性能。
(4)门套及内衬的环保、防火等级不得低于原门且不得低于规范要求。
	套
	18
	XX
	XXXX
	

	8
	垃圾清运
	园所内所有施工产生的建筑及生活垃圾应及时清运，由施工造成的路面、管线、绿化破坏，在施工完毕后应原样恢复。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	合计(元)
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为  xxxx年xx月xx日  ，有效期限  30  天。
2.本项目质量标准及维护按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。



(三)营业执照复印件：


(四)诚信履约承诺函：

合肥幼儿师范教育中心：
我单位已熟知  2023年合肥幼教集团滨水花都幼儿园暑期维修改造项目  的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中选，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位名称(公章)：
时间：


(五)工程专业资质证书：


(六)安全生产许可证：

