

2023年合肥幼教集团琥珀名城幼儿园暑期维修改造项目
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价

材

料


报价单位：XXXXXX
日期：xxxx年xx月xx日

(一)法人代表授权委托书：

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加  2023年合肥幼教集团琥珀名城幼儿园暑期维修改造项目  的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人(被授权人)签字或盖章：
职务：
单位名称(盖章)：
地址：
日期：
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	(二)报价单

	项目名称
	2023年合肥幼教集团琥珀名城幼儿园暑期维修改造项目

	采购单位
	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	班级卫生间拆除工程
	(1)墙地砖拆除：墙面和地面瓷砖全部拆除，拆除面积约50㎡。
(2)吊顶和灯具拆除：现有吊顶及龙骨拆除，面积约20㎡。灯具拆除。
(3)蹲位区和小便池拆除：蹲位区和小便池内所有设施设备全部拆除，包括管线、台阶、蹲位器等，蹲位区和小便池台阶拆除完成面标高同原建筑设计地平面，面积约6㎡。
(4)卫生间门拆除并拓宽：原有卫生间门拆除，门洞向两侧扩大，扩大后门洞尺寸为高2.1m，宽1.2m。需将拓宽后的门洞上方原过梁和墙体全部拆除，重新设置钢筋混凝土过梁并砌筑上方墙体，过梁高度≥180mm，支座长度≥240mm。
(5)部分成品设施设备根据园方要求，保护性拆除，分类存放妥当备用。
(6)清除完成后，全部垃圾外运。
	项
	6
	XX
	XXXX
	

	2
	班级卫生间水电改造工程
	(1)给水系统改造：采用食品级PPR国标管材，温度适用范围：10~120℃，主管管径DN50，支管管径DN40、DN25。每个卫生间设置进水阀1个，并设置止逆措施。进出水口(含直饮机)点位、高度应合理合适，并满足相关规范要求。
(2)排水管道改造：采用国标PVC管，主管管径De110，支管管径De75。PVC排水管道应适当与通气管道连接(每根排水管道，至少有一处连接通气管)，根据直饮机排水点位穿墙敷设相应排水管道，穿越楼层的管道应设置阻火圈。
(3)给排水管道应开槽敷设，槽口应横平竖直、平整顺滑，严禁出现锐角折弯和墙体大范围开横槽情况，敷设完毕后用同等级水泥砂浆掺膨胀剂封堵固定。
(4)电路改造：卫生间所有用电线路进行更换，采用国标铜芯线穿套管沿墙或顶敷设，线路直径主线不小于4.0mm，支线直径不小于2.5mm，套管直径不小于25mm的金属套管，具体用量根据现场测定。用电负荷、漏电保护等设施的设置要求应符合相关规范。在放置直饮机位置增设用电接口，敷设管线，管线规格应满足用电负荷要求。
	项
	6
	XX
	XXXX
	

	3
	班级卫生间防水工程
	(1)墙、地面找平：墙、地面铲至基层后用水泥砂浆进行找平，水泥砂浆按比例配制，并添加不少于3%的防水剂。
(2)基层处理：基层表面必须平整光滑，不得有坑凹不平现象，不得有松动、砂眼或孔洞存在，有管道根处收头必须抹成圆弧角，阴角及管道四周用堵漏王涂刷不少于两遍。
(3)防水处理：采用国标单或双组分聚氨酯防水涂料，环保等级不低于E1级，防水涂层厚度不小于2mm，涂刷至墙面高度不低于1.8m。涂刷第一遍防水涂料，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。刷第二遍防水涂料，需待第一遍涂料干透后才能进行第二次涂刷，具体间隔时间视产品特性而定。涂刷后进行闭水试验时，地面最高点的水不能低于20mm，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方可进行下一步施工。
(4)为防止后续施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺设保护层，保护层厚度不小于10mm。
	项
	6
	XX
	XXXX
	

	4
	班级卫生间砌筑与墙地砖铺贴工程
	(1)蹲位区砌筑：蹲位区尺寸长约4.8米，宽约0.9米，共6个蹲位，采用强度不低于MU10实心砖砌体，M5水泥砂浆砌筑，砌筑完成面标高应与原蹲坑标高一致，阳角位置应倒圆角处理。
(2)隔墙砌筑：卫生间入口处指定位置增加一堵砖砌隔墙，隔墙两端设置180*240mm钢筋混凝土构造柱，隔墙长约2m，宽240mm，高1200mm。
(3)墙地砖铺贴：清理基层，检查墙面、地面是否存在空鼓并进行基层处理，地砖需采用防滑耐磨地砖(吸水率＜0.3%)，采用水泥砂浆干铺工艺，含倒角和美缝。地砖排水坡度应与排水路径相一致，地漏四周地砖铺贴应采用快速排水形式(如旋风式)，不应出现积水和倒反水现象。卫生间墙砖应贴至吊顶标高。新增地漏应采用防臭防堵地漏。墙地砖为一线品牌瓷砖，颜色款式由园方指定。
	项
	6
	XX
	XXXX
	

	5
	班级卫生间墙面粉刷和设施设备安装工程
	(1)墙面粉刷：门洞拓宽后新砌墙面基层处理，缝隙、端、角位置应挂网，涂刷耐水腻子不少于两遍，待腻子干透后滚涂同色乳胶漆，注意门框底部及两侧高度250mm范围内须按卫生间要求涂刷防水层。
(2)吊顶、照明灯具和换气设备安装：采用轻钢龙骨和300*300mm集成板吊顶，并安装一线品牌照明灯具换气设备。
(3)蹲便器、小便器和隔断安装：幼儿蹲便器5个、成人蹲便器1个，需配备不锈钢脚踏阀并安装到位，蹲位隔断应使用儿童抗倍特板并加装安全扶手(其中儿童蹲位隔断高度与儿童身高相适应)。小便器3个，需配备不锈钢手按阀并安装到位。具体色彩样式由园方指定。
(4)洗手池安装：洗手池高50cm，宽40cm， 台面使用优质大理石材质、面盆为台下盆，安装5个不锈钢儿童水龙头，洗手池下方安装E1级环保生态板柜体和太空铝柜门。
(5)保育员操作台及洗手池安装：洗手池高70cm，宽60cm， 台面使用优质大理石材质、面盆为台下盆，安装1个不锈钢水龙头，洗手池下方安装生态板柜体和太空铝柜门，洗手池侧面安装保育员操作台和E1级生态板柜体，注意柜体尺寸应与洗衣机尺寸相适应。
(6)不锈钢门套安装：将拓宽后的卫生间门框三面安装不锈钢门套，门套厚度不小于0.7mm，总长约45.4m。
(7)吊柜制作安装：吊柜长2m，深30cm，高50cm，采用E1级生态板制作，含柜门和五金件。
(8)其他安装：插座、水龙头、下水、拖把池、消毒柜(仅安装)、直饮机(仅安装)等安装，含辅材。
(9)以上安装过程中使用的角阀等金属辅材均需采用铜质，施工结束后需将现场清理干净，垃圾外运。
	项
	6
	XX
	XXXX
	

	6
	早教班卫生间拆除工程
	(1)墙地砖拆除：墙面和地面瓷砖全部拆除，拆除面积约28㎡。
(2)吊顶和灯具拆除：现有吊顶及龙骨拆除，面积约15㎡。灯具拆除。
(3)墙体拆除：现有砖砌体填充墙拆除，面积约12㎡；
(4)蹲位区和小便池拆除：蹲位区和小便池内所有设施设备全部拆除，包括管线、台阶、蹲位器等，蹲位区和小便池台阶拆除完成面标高同原建筑设计地平面，面积约2㎡。
(4)卫生间门拆除：1扇。
(5)部分成品设施设备根据园方要求，保护性拆除，分类存放妥当备用。
(6)清除完成后，全部垃圾外运。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	7
	早教班卫生间水电改造工程
	(1)给水系统改造：采用食品级PPR国标管材，温度适用范围：10~120℃，主管管径DN50，支管管径DN40、DN25。每个卫生间设置进水阀1个，并设置止逆措施。进出水口(含直饮机)点位、高度应合理合适，并满足相关规范要求。
(2)排水管道改造：采用国标PVC管，主管管径De110，支管管径De75。PVC排水管道应适当与通气管道连接(每根排水管道，至少有一处连接通气管)，根据直饮机排水点位穿墙敷设相应排水管道，穿越楼层的管道应设置阻火圈。
(3)给排水管道应开槽敷设，槽口应横平竖直、平整顺滑，严禁出现锐角折弯和墙体大范围开横槽情况，敷设完毕后用同等级水泥砂浆掺膨胀剂封堵固定。
(4)电路改造：卫生间所有用电线路进行更换，采用国标铜芯线穿套管沿墙或顶敷设，线路直径主线不小于4.0mm，支线直径不小于2.5mm，套管直径不小于25mm的金属套管，具体用量根据现场测定。用电负荷、漏电保护等设施的设置要求应符合相关规范。在放置直饮机位置增设用电接口，敷设管线，管线规格应满足用电负荷要求。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	8
	早教班卫生间防水工程
	(1)墙、地面找平：水泥砂浆按比例配制，并添加不少于3%的防水剂。墙、地面铲至基层后用水泥砂浆进行找平。
(2)基层处理：基层表面必须平整光滑，不得有坑凹不平现象，不得有松动、砂眼或孔洞存在，有管道根处收头必须抹成圆弧角，阴角及管道四周用堵漏王涂刷不少于两遍。
(3)防水处理：采用国标单或双组分聚氨酯防水涂料，环保等级不低于E1级，防水涂层厚度不小于2mm，涂刷至墙面高度不低于1.8m。涂刷第一遍防水涂料，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。刷第二遍防水涂料，需待第一遍涂料干透后才能进行第二次涂刷，具体间隔时间视产品特性而定。涂刷后进行闭水试验时，地面最高点的水不能低于20mm，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方可进行下一步施工。
(4)为防止后续施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺设保护层，保护层厚度不小于10mm。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	9
	早教班卫生间砌筑与墙地砖铺贴工程
	(1)蹲位区砌筑：蹲位区尺寸长约3米，宽约0.8米，共四个蹲位，采用强度不低于MU10砖砌体，M5水泥砂浆砌筑，砌筑完成面标高应与原蹲坑标高一致，阳角位置应倒圆角处理。
(2)隔墙砌筑：卫生间入口处指定位置增加一堵砖砌隔墙，隔墙两端设置180*240mm钢筋混凝土构造柱，隔墙约长2100mm，宽240mm，高1200mm。
(3)墙地砖铺贴：清理基层，检查墙面、地面是否存在空鼓并进行基层处理，地砖需采用防滑耐磨地砖(吸水率＜0.3%)，采用水泥砂浆干铺工艺，含倒角和美缝。地砖排水坡度应与排水路径相一致，地漏四周地砖铺贴应采用快速排水形式(如旋风式)，不应出现积水和倒反水现象。卫生间墙砖应贴至吊顶标高。新增地漏应采用防臭防堵地漏。墙地砖为一线品牌瓷砖，颜色款式由园方指定。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	10
	早教班卫生间设施设备安装工程
	(1)墙面粉刷：门洞拓宽后新砌墙面基层处理，缝隙、端、角位置应挂网，涂刷耐水腻子不少于两遍，待腻子干透后滚涂同色乳胶漆，注意门框底部及两侧高度250mm范围内须按卫生间要求涂刷防水层。
(2)吊顶、照明灯具和换气设备安装：采用轻钢龙骨和300*300mm集成板吊顶，并安装一线品牌照明灯具和换气设备。
(3)蹲便器、小便器和隔断安装：幼儿蹲便器3个、成人蹲便器1个，需配备不锈钢脚踏阀并安装到位，蹲位隔断应使用儿童抗倍特板并加装安全扶手(其中儿童蹲位隔断高度与儿童身高相适应)。小便器(要求)3个，需配备不锈钢手按阀并安装到位。具体色彩样式由园方指定。
(4)洗手池安装：洗手池高50cm，宽40cm， 台面使用优质大理石材质、面盆为台下盆，安装5个不锈钢儿童水龙头，洗手池下方安装E1级环保生态板柜体和太空铝柜门。
(5)保育员操作台及洗手池安装：洗手池高70cm，宽60cm， 台面使用优质大理石材质、面盆为台下盆，安装1个不锈钢水龙头，洗手池下方安装生态板柜体和太空铝柜门。
(6)卫生间门安装：卫生间门包含门套和门板，材质为钛美合金，防水性能优异，颜色样式由园方指定。
(7)其他安装：插座、水龙头、下水、拖把池等安装，含辅材。
(8)以上安装过程中使用的角阀等金属辅材均需采用铜质，施工结束后需将现场清理干净，垃圾外运。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	11
	塑胶地板铺设
	(1)一、二、三楼走廊和楼梯现状铺设有地砖，统一增加铺设塑胶地板。
(2)基层处理：清理地面基层残留物如水泥砂浆、油漆、染料、胶水等，地面凸起、松动和空鼓部位须去除干净，进行地面平整度检测，2m直尺范围内高低差在2mm以内方可进行铺贴。
(3)PVC地胶铺设：采用粘贴法铺设，总面积约600㎡。材质要求主材为聚氯乙烯的同质透心地胶，要求厚度≥3mm，其中耐磨层厚度不小于0.35mm，防火等级B1级，环保等级不低于E1级，防滑耐磨性能优越(不小于T级，表面采用纳米级PUR强渗透性防污处理)，颜色款式由园方指定。
(4)PVC地胶搭接位置应采用热焊处理，端口做好收边处理。
(5)PVC地胶进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品合格检测报告，报告内容应至少包括防火、环保、耐磨等参数的相关要求。
	㎡
	600
	XX
	XXXX
	

	12
	室内门更换
	(1)包括一至三楼班级、功能室、办公室等房间。
(2)门主材应采用实木复合结构，门扇厚度不小于45mm，表面采用烤漆或面漆工艺，具有隔热、保温、防腐抗变形等性能，采用国内一线知名品牌，质保期不小于5年。
(3)要求：根据现场实际尺寸定制门，门扇需具有防夹手功能，且班级活动室门须设有观察窗。门颜色款式由园方指定。
(4)门扇的环保、防火等级不得低于原门且不得低于规范要求。
(5)门扇、门框、五金等材料均为配套成品，不得单独加工。
	樘
	20
	XX
	XXXX
	

	13
	露台门更换
	(1)门主材应采用铝、镁复合结构，门扇厚度不小于45mm，具有隔热、保温、防腐抗变形等性能，采用国内一线知名品牌，质保期不小于5年。
(2)要求：根据现场实际尺寸定制门，门扇需具有防夹手功能，门颜色款式由园方指定。
(3)门扇的环保、防火等级不得低于原门且不得低于规范要求。
(4)门扇、门框、五金等材料均为配套成品，不得单独加工。
	樘
	6
	XX
	XXXX
	

	14
	平开门增设
	一层西侧班级卫生间北侧紧邻走廊现状为砌体填充墙。现在原砌体填充墙处开墙洞，增设平开门。具体要求如下：
(1)拆除部分填充墙，墙洞尺寸不小于1.2X2.1m，墙洞两侧设200mmx200mm构造柱，顶部设过梁，过梁及构造柱须满足承载力和规范要求。
(2)门主材应采用实木复合结构，门扇厚度不小于45mm，表面采用烤漆或面漆工艺，具有隔热、保温、防潮、防腐、抗变形等性能，采用国内一线知名品牌，质保期不小于5年。
(3)要求：根据要求尺寸定制门，门扇需具有防夹手功能，门颜色款式由园方指定。
(4)门扇的环保、防火等级满足规范要求。
(5)门扇、门框、五金等材料均为配套成品，不得单独加工。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	 合计(元)
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为  xxxx年xx月xx日  ，有效期限  30  天。
2.本项目质量标准及维护按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。



(三)营业执照复印件：


(四)诚信履约承诺函：

合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园：
我单位已熟知  2023年合肥幼教集团琥珀名城幼儿园暑期维修改造项目  的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中选，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位名称(公章)：
时间：


(五)工程专业资质证书：


(六)安全生产许可证：

