

2023年合肥幼教集团创颐园幼儿园暑期维修改造项目


报

价

材

料


报价单位：XXXXXX
日期：xxxx年xx月xx日

(一)法人代表授权委托书：

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加  2023年合肥幼教集团创颐园幼儿园暑期维修改造项目  的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人(被授权人)签字或盖章：
职务：
单位名称(盖章)：
地址：
日期：
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	(二)报价单

	项目名称
	2023年合肥幼教集团创颐园幼儿园暑期维修改造项目

	采购单位
	合肥幼儿师范教育中心

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	人工草皮铺设
	(1)位于园内西侧原种植区，场地长约7.5m，宽约6.5m，面积约49㎡。
(2)现有种植铲除，场地平整后，向下开挖150mm，将底部200mm厚土体制作成三七土后分层压实，浇筑150mm厚C25混凝土，配筋C8@150双层双向，每3~4米分别设置纵横向伸缩缝一道，做好养护工作，待混凝土初凝后，用1：3水泥砂浆找平处理。
(3)铺设优质人工草皮，按规范要求搭接铺设，搭接及封口位置用专用胶粘黏密实，不得存在鼓包、撕裂、脱胶、掉皮等质量问题，面积约49㎡。草皮应采用防火阻燃材料，耐火等级不低于B1级，环保无异味，厚度约25mm，草质为PP(聚丙烯)，底布采用复合网状结构，Z字形走针，PU背胶，材料进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检测报告。
	㎡
	49
	XX
	XXXX
	

	2
	塑胶地面铺设
	(1)共计三块区域，分别位于沙池东北侧、音体室北侧及爬爬洞处，总面积约81㎡。
(2)现有绿植或混凝土砌体清除(爬爬洞管道为保护性拆除，指定位置重新安装)，场地平整后，向下开挖150mm，将底部200mm厚土体制作成三七土后分层压实，浇筑150mm厚C25混凝土，配筋C8@150双层双向，做好养护工作，待混凝土初凝后，用1：3水泥砂浆找平处理。场地应根据现状设置排水设施。
(3)铺贴塑胶，要求底层采用5mmEPDM和聚氨酯胶水混合摊铺弹性层，面层采用6:1颗粒和聚氨酯混合摊铺5mm耐磨层，总厚度不小于10mm。
(4)为保证EPDM颗粒弹性面层安全环保，本次主要原材料EPDM颗粒与粘接剂有害物质限量执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品合格检测报告。
(5)为确保EPDM颗粒耐用性能，依照GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，检测耐人工气候老化性能(500h)，拉断伸长率(%)≥40，拉伸强度(单位：MPa)≥2.0，阻燃性能I级，进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品合格检测报告。
(6)施工根据设计标高铺贴塑胶面层，新铺塑胶地面与原有塑胶地面不得存在明显色差和接缝，颜色及造型图案要求由园方指定。
(7)施工完成后应做排水实验，场地内不得存在积水、翻浆等情况。
(8)园所内所有施工产生圾应及时清运，由施工造成的路面、管线、绿化破坏，在施工完毕后应原样恢复。
	㎡
	81
	XX
	XXXX
	

	3
	藤架建造
	园区北侧出入口位置建造约5x2.5m藤架，高约2.5m。具体做法：
(1)沿路面两侧等间距开挖0.5x0.5x1.0m深基槽(共6个)，压实地基后，浇筑C25混凝土至室外地平面以下-0.100m，内配纵筋4C12，箍筋C8@100钢筋笼，预留埋件。
(2)制作6根150x150x6mm镀锌方管柱(长约2.5m)，与埋件通过地脚螺栓连接，制作7根100x150x4mm镀锌方管梁(共长约20m)，并与柱全焊缝连接。藤架顶部用30x30x2mm镀锌方焊接孔径不大于200x200mm的格栅网架，每平米可承重1.0KN/㎡及以上。藤架一侧用40x40x4mm镀锌方管焊接安装靠椅，其中椅面规格约5x0.3 x 0.5 m、间隙不大于10mm，具体样式由园方指定。
(3)所有焊接处不得点焊、虚焊，完工后对所有焊接点须进行除锈防腐处理，防锈漆涂刷不得少于两遍，涂刷厚度2~3mm，整体颜色为仿木纹色，具体由园方指定。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	4
	种植池改造
	位于幼儿园西侧停车位位置，总面积约50㎡。要求如下：
(1)场地平整，垃圾清运，预留排水设施。
(2)安装尺寸约200*60*33cm可拆卸种植池(箱)18个，铝合金材质，木纹。具体要求由园方指定。
(3)花箱内填充优质种植土(通用型有机肥比重不少于1/4)，厚度不低于20cm。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	合计(元)
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为  xxxx年xx月xx日  ，有效期限  30  天。
2.本项目质量标准及维护按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。



(三)营业执照复印件：


(四)诚信履约承诺函：

合肥幼儿师范教育中心：
我单位已熟知  2023年合肥幼教集团创颐园幼儿园暑期维修改造项目  的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中选，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位名称(公章)：
时间：


(五)工程专业资质证书：


(六)安全生产许可证：

