

2023年合肥幼教集团依云华府幼儿暑期维修改造项目


报

价

材

料


报价单位：XXXXXX
日期：xxxx年xx月xx日

(一)法人代表授权委托书：

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加  2023年合肥幼教集团依云华府幼儿暑期维修改造项目  的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人(被授权人)签字或盖章：
职务：
单位名称(盖章)：
地址：
日期：
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	(二)报价单

	项目名称
	2023年合肥幼教集团依云华府幼儿暑期维修改造项目

	采购单位
	合肥幼儿师范教育中心

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	遮阳架搭建
	位于幼儿园东侧沙水区，共计建造10根钢管柱，搭建约50㎡遮阳架。具体做法：
(1)沿路面两侧等间距开挖0.6x0.6x1.5m深基槽(共10个)，压实地基后，浇筑100mm厚C15混凝土垫层，完成后绑扎C8@150双向钢筋，预留柱插筋，浇筑400mm厚C25混凝土基础，浇筑C25混凝土柱至室外地平面以下-0.100m(内配纵筋4C12，箍筋C8@100钢筋笼并预留埋件)。制作10根直径160mm，壁厚4mm的镀锌圆钢管柱(长约4m)，底部与埋件通过地脚螺栓连接，顶部预留钢丝绳锁扣连接点。
(2)在沙池顶部两排共8根立柱之间搭建约50㎡遮阳架，采用直径不小于8mm的优质304不锈钢钢丝绳每隔0.5米等间距绑扎呈网状结构，绳端用锁扣连接。顶部安装可收纳优质涤纶牛津布遮阳网，颜色、样式等由园方指定。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	2
	紫外线灯管更换
	园内更换紫外线消毒灯管共116盏。其中：班级活动室(包含卫生间)共96盏，功能室8盏，保健室2盏，厨房10盏。要求如下：
(1)消毒灯管需与原有底座相匹配，单盏瓦数不小于30W且满足每立方米不小于1.5W，紫外线灯离地高度为1.8m~2.0m，紫外线灯线路为单独回路。
(2)需要维修、增减的用电线路规格、参数不低于原设计要求。
(3)灯管进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品合格检测报告。
	盏
	116
	XX
	XXXX
	

	3
	护眼灯安装
	园内安装幼儿护眼灯(LED教室灯)共104盏。其中班级活动室为8*12=96盏，功能室4*2=8盏。安装要求如下：
(1)LED教室灯额定功率≤55W。
(2)LED教室灯整灯尺寸长120mm、宽600±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境；为一体式微晶防眩面板灯，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。
(3)LED教室灯色温(或相关色温)满足3300-5300K。
(4)LED教室灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50。
(5)LED教室灯色容差(或色品容差)≤5 SDCM。
(6)LED教室灯人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。
(7)LED教室灯至少依据但不限于《GB 7793》《GB 50034》《GB/T5700》《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准满足发光面法线方向、长边γ1=60°及短边γ2=60°角度内亮度测试结果均为“P”或合格。
(8)LED教室灯至少依据但不限于《GB 7793》《GB 50034》《GB/T5700》《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准满足课桌面平均照度≥300Lx，照度均匀度≥0.7，教室统一眩光等级UGR＜19。
备注：序号(3)-序号(8)需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品合格检测报告。
(9)LED教室灯依据《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准通过电器电子产品认证。
(10)LED教室灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响。
(11)LED教室灯蓝光危害等级为RG0(或0类危险)。
(12)LED教室灯蓝光质量特征为低蓝光或更优特征。
(13)LED教室灯护眼质量特征为眼舒适或更优特征。
(14)需要维修、增减的用电线路规格、参数不低于原设计要求。
	盏
	104
	XX
	XXXX
	

	4
	卫生间维修
	涉及4个班级卫生间部分墙面空鼓脱落，涉及墙裙瓷砖约50㎡、乳胶漆墙面约115㎡，共计面积约165㎡。要求如下：
(1)做好现有场地的保护措施，对损坏的瓷砖墙面及乳胶漆墙面进行拆除，清理至基层。
(2)检查墙面是否存在空鼓并进行基层处理，涂刷两遍聚氨酯防水涂料后做淋水试验无异常，再铺贴瓷砖至吊顶位置，瓷砖与原有材质一致，无色差。
(3)园所内所有施工产生的垃圾应及时清运，由施工造成的路面、管线、绿化破坏等，在施工完毕后应原样恢复。
	㎡
	165
	
	
	

	合计(元)
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为  xxxx年xx月xx日  ，有效期限  30  天。
2.本项目质量标准及维护按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。






(三)营业执照复印件：


(四)诚信履约承诺函：

合肥幼儿师范教育中心：
我单位已熟知  2023年合肥幼教集团依云华府幼儿暑期维修改造项目  的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中选，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位名称(公章)：
时间：


(五)工程专业资质证书：


(六)安全生产许可证：

