

2023年合肥幼教集团融创创瑾园幼儿园户外沙水区改造项目


报

价

材

料


报价单位：XXXXXX
日期：xxxx年xx月xx日

(一)法人代表授权委托书：

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加  2023年合肥幼教集团融创创瑾园幼儿园户外沙水区改造项目  的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人(被授权人)签字或盖章：
职务：
单位名称(盖章)：
地址：
日期：


 6 / 9

	(二)报价单

	项目名称
	2023年合肥幼教集团融创创瑾园幼儿园户外沙水区改造项目

	采购单位
	合肥幼儿师范教育中心

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	场地平整
	场地位于幼儿园西南侧灌木绿化带(内部零散分布乔木)，总面积约60㎡，要求如下：
(1)现将灌木移除、乔木修剪后，根据地形进行场地平整至路面标高，平整后的场地坡度应在3%~5%，不得损害乔木树干及根系。
(2)场地西侧外缘内侧用青石或块石砌筑挡土堡坎，原有圆木围档保留并根据场地情况调整标高。
	㎡
	60
	XX
	XXXX
	

	2
	水渠修建
	平整场地内及现有沙池南侧位置修建总长约30m的U字形水渠，渠深、渠底宽均约0.3m，截面及沿口总边长约1.5m，具体要求如下：
(1)沿设计线路开挖戏水渠(其中沙池南侧位置涉及破除约1.5m宽水泥路面)，渠底地基20cm深度范围分层压实(压实系数大于94%)，池底与池壁整体浇15cm厚C25混凝土(内掺3%防水剂)，配筋为C8@150双层双向，再用1：2防水水泥砂浆(内掺3%防水剂)抹面20mm厚。做48h闭水试验，确保无渗漏。
(2)沿水渠池壁一外侧约0.5m深度预埋DN60ppr(壁厚2.8mm)主给水管和De110PVC排水管(壁厚3.2mm)，长度各约 40m，注意避开其它管道井，并做好保护措施，在就近接入给水点时应设置阀门和检修井，靠近沙池边缘位置安装全铜阀门1个和全铜水龙头3个(水龙头位置、标高由园方指定，固定构建安全可靠)，水渠末端位置设置出水口和排水口。
(3)沿水渠壁向外侧延伸约0.3m范围内地基掺石灰拌和成150mm厚三七土并分层压实，浇筑100mm厚素混凝土找平。
(4)渠道及沿口混凝土面点铺鹅卵石，鹅卵石粒径为1~2cm，无棱、尖锐角，卵石完整率大于95%。做法为：在水渠内混凝土初凝前，铺1:3水泥砂浆打底，砂浆厚度按鹅卵石厚度的3/4左右，抹平。然后铺贴天然鹅卵石(款式由园方指定)，安装时须将鹅卵石的2/3左右厚度插入水泥砂浆，鹅卵石之间净距离约20mm且不大于卵石粒径，同时需保证鹅卵石表面顶标高位于同一水平面。
(5)在渠道破拆道路段搭建碳化实木拱桥，拱桥跨度不低于1m，高度约0.6m，宽度约0.8m，两侧安装与儿童身高相适宜的护栏，质量符合功能需求。
	m
	30
	XX
	XXXX
	

	3
	水池修建
	水渠北侧末端修建独立水池2个，面积各约4㎡，要求如下：
(1)根据园方具体要求划定区域，分别开挖水池范围表层土至地面以下70cm，清理植物根系和建筑垃圾等，池底地基20cm深度范围分层压实(压实系数大于94%)，铺设5cm厚级配良好的砂石垫层。
(2)水池预埋给排水管道及阀门，与上述水渠出水口和排水口连接。给水管采用DN60ppr保温管(壁厚2.8mm)，两池各安装全铜阀门1个、水龙头1个，水龙头位置、标高由园方指定，固定构建安全可靠。排水管采用De110PVC管(壁厚3.2mm)，排水口须设置滤网，确保池内泥沙不进入排水管道。
(3)池底与池壁现浇15cm厚C25混凝土(内掺3%防水剂)，配筋为C8@150双层双向，再用1：2防水水泥砂浆(内掺3%防水剂)抹面20mm厚，面层铺贴防滑瓷砖。做48h闭水试验，确保无渗漏。
(4)水池沿池壁向外侧延伸0.33m，范围内地基掺石灰拌和成150mm厚三七土并分层压实，浇筑50mm厚素混凝土找平，再铺设宽0.5m、厚20mm的塑木拼接地板。完成面不得存在尖角、刺突等情况，阴阳角倒圆角处理。具体要求由园方指定。
	个
	2
	XX
	XXXX
	

	4
	地面硬化
	水池四周指定位置，对场地进行硬化处理，总面积约10㎡。要求路床开挖，清理土方，并达到设计标高，找平碾压密实(压实系数达94%以上)。铺设120mm厚的12%灰土，找平压实(压实系数达94%以上)。C25混凝土基层150mm厚，表面1：3防水水泥砂浆抹面10mm厚。使用1:2水泥砂浆铺贴天然大理石，具体要求由园方指定。
	㎡
	10
	XX
	XXXX
	

	5
	多材质小路修建
	平整场地内园方指定位置建造多材质小路，路宽约0.7m，总长约6m。要求开挖200mm深基槽(地基分层压实，压实系数不小于0.93)，上铺120mm厚级配良好碎石垫层，再铺60mm中粗砂和碎石拌合料(碎石粒径约10mm，砂石配合比为1：3)，上部铺设卵石、青石、透水砖等材质路面(规格样式由园所指定)，两侧设置50mm宽路缘石和排水孔。
	m
	6
	XX
	XXXX
	

	6
	草皮铺设
	场地范围内裸露土地面铺贴优质天然草皮，面积约为20㎡，按时养护，成活率不小于90%，死草，坏草须及时更换、补种。
	㎡
	20
	XX
	XXXX
	

	7
	土方及垃圾清运
	园所内所有施工产生的垃圾应及时清运，由施工造成的路面、管线、绿化破坏，在施工完毕后应原样恢复。
	项
	1
	XX
	XXXX
	

	合计(元)
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为  xxxx年xx月xx日  ，有效期限  30  天。
2.本项目质量标准及维护按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。



(三)营业执照复印件：


(四)诚信履约承诺函：

合肥幼儿师范教育中心：
我单位已熟知  2023年合肥幼教集团融创创瑾园幼儿园户外沙水区改造项目  的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中选，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位名称(公章)：
时间：


(五)工程专业资质证书：


(六)安全生产许可证：

