

2023年合肥幼教集团禧悦新城幼儿园窗帘安装项目


报

价

材

料


报价单位：XXXXXX
日期：xxxx年xx月xx日

(一)法人代表授权委托书：

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加  2023年合肥幼教集团禧悦新城幼儿园窗帘安装项目  的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
 
 
授权代表签字或盖章：
代理人(被授权人)签字或盖章：
职务：
单位名称(盖章)：
地址：
日期：
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	(二)报价单

	项目名称
	2023年合肥幼教集团禧悦新城幼儿园窗帘安装项目

	采购单位
	合肥幼儿师范教育中心

	报价单位
	XXXXXX(盖章)
	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXX

	以下为方案内容

	序号
	项目内容
	主要技术参数及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	窗帘制作安装
	幼儿园内一至三楼班级活动室、功能室、办公室等窗扇位置安装布艺窗帘共计约350㎡(其中一楼16副约135㎡，二楼12副约69.5㎡，三楼29副约118㎡，办公室4副约25.4㎡)，布料要求如下：
(1)纤维含量：聚酯纤维100%；
(2)游离甲醛：未检出；PH值：5-7；异味：无；
(3)有害染料：①可分解致癌芳香胺染料(GB/T17592-2011)：未检出；②致癌染料(GB/T20382-2006)：未检出；③致敏染料(GB/T20383-2006)：未检出；④其他禁用染料(GB/T23345-2004)：未检出。报价文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告,作为附件材料一附后。
(4)残余表面活性剂、润湿剂/(㎎/㎏)：①(壬基酚、辛基酚)总量：未检出；②(壬基酚、辛基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚)总量：未检出。报价文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告,作为附件材料二附后。
(5)其他化学残余/(㎎/㎏)：①富马酸二甲酯：未检出；②邻苯基苯酚：未检出。
(6)多环芳烃含量/(㎎/㎏)：(䓛、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a，h]蒽、16种总量)：未检出。报价文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告,作为附件材料三附后。
(7)含氯酚/(㎎/㎏)：①五氯苯酚(mg/kg)：未检出；②四氯苯酚总量/(mg/kg)：未检出。
(8)全氟化合物：①PFOS全氟辛烷磺基化合物、全氟辛酸/(μg/㎡):未检出;②全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸/ (mg/kg)：未检出；残余溶剂/%：(N，N-二甲基甲酰胺、N，N-二甲基乙酰胺、甲酰胺)：未检出。报价文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告,作为附件材料四附后。
(9)紫外线稳定剂/%：(UV-320、UV-327、UV-328、UV-350)：未检出。
(10)耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；耐汗渍色牢度：酸液变色≥4级，酸液沾色≥4级；耐汗渍色牢度：碱液变色≥4级，碱液沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩≥4级；                                                        (11)可萃取重金属/(㎎/㎏)：(锑、铅、镉、钴、镍、汞)：未检出；砷≤0.1；铬≤2.0；铜≤0.1；六价铬可萃取量：未检出。                                  
(12)制作含窗帘辅材布带布钩绑带等。
(13)按同款布样材质根据现场风格进行幔头定制，幔头造型选择由业主选择，可根据需求在幔头位置定制校园文化标识或LOGO等。
	㎡
	350
	XX
	XXXX
	

	2
	轨道制作安装
	(1)窗帘轨道约179m、幔轨约53m，共计约232m。
(2)材质：铝合金。
(3)尺寸外形：宽度≥25mm，高度≥25mm，壁厚≥1.5mm。
(4)轨道米克重：＞275g/m。
(5)滑轮使用寿命：10000-15000次往复磨损，不变形或未破坏。
(6)拉伸试验：规定非比例延伸强度 ≥210Mpa，拉伸强度 ≥240Mpa，断后伸长率＜16%；膜层：≥20um；通过重金属含量测试；涂层附着力：0级；滑轮承重：加载20KG载荷无损坏；封口承重：加载20KG载荷无变形；轨道承重：加载50KG载荷无变形。
(7)中性盐雾(试验温度35±2℃、试验时间12h):10级。报价文件提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告,作为附件材料五附后。
(8)弯曲度：任意300mm＜0.1mm。
(9)维氏硬度：≥90HV0.2。
	m
	232
	XX
	XXXX
	

	合计(元)
	XXXX
	

	备注
	1.本报价单报价日期为  xxxx年xx月xx日  ，有效期限  30  天。
2.本项目质量标准及维护按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外)
3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。
★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。



附件材料一：


附件材料二：


附件材料三：


附件材料四：


附件材料五：






(三)营业执照复印件：


(四)诚信履约承诺函：

合肥幼儿师范教育中心：
我单位已熟知  2023年合肥幼教集团禧悦新城幼儿园窗帘安装项目  的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：
一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。
三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。
四、我方一旦中选，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。
承诺人签字：
报价单位名称(公章)：
时间：


(五)工程专业资质证书：


(六)安全生产许可证：

